# 材料清单

基本材料:

- [树莓派](#树莓派)
- [CSI 摄像头](#csi-摄像头)
- [遥控车](#遥控车)
- [供电设备](#供电设备)
- [网络设备](#网络设备)

可选材料:

- [云台](#云台)
- [USB 摄像头](#usb-摄像头)
- [USB 麦克风](#usb-麦克风)
- [3.5 毫米接口喇叭](#35毫米接口喇叭)
- [手柄/方向盘](#手柄方向盘)
- [模拟手柄加密狗](#模拟手柄加密狗)

## 基本材料

### 树莓派

下列型号可用：

- 树莓派 3B 及以上版本
- 树莓派 Zero2 W

> 树莓派 Zero 一代无法运行 Network RC。

### CSI 摄像头

160 度 CSI 摄像头。

### 遥控车

可以选择以下之一

1. 有刷三线电调和转向舵机的 RC 车 (推荐)
2. 普通玩具遥控车 + 单独购买电调

例如：

- 环奇 742A(有刷电调 RC 遥控车)
- 莽牛 99s + 有刷电调

### 供电设备

可以使用降压模块或单独的电源给树莓派供电。

> 请选择 5V 定压输出，额定电流不小于 3A 电流的优质降压模块，避免树莓派因供电不足产生故障。

还可能需要给网络设备、音响设备、云台设备提供电源。

> 树莓派的供电至关重要，其供电设备务必单独给树莓派使用。

### 网络设备

可以使用以下之一：

1. 可移动的 4/5G 路由器
2. USB 或其他接口 4/5G 网卡
3. 手机开热点

## 可选材料

### 云台

MG90s 舵机 + 云台支架

### USB 摄像头

兼容树莓派即可。Netowrk RC 支持 5 个摄像头同时使用。

> 但是树莓派的 USB 带宽有限。

### USB 麦克风

兼容树莓派即可，或者带麦克风的蓝牙音箱。

### 喇叭

树莓派 zero 2W 使用 蓝牙音箱。
有 3.5 毫米音频接口的树莓派也可以已选择 3.5 毫米接口喇叭，注意要有供电接口以保证音量。

### 手柄/方向盘

推荐使用 Xbox 的蓝牙手柄，具有良好的摇杆精度的和线性肩键。

### 枪控和板控模拟手柄的加密狗

用于把枪控和板控模拟成手柄来作为操控设备。
